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招标申明：
本次招标本着公开公平公正的原则，参与单位均需拥有相关资质，且如有围标、窜标行为，一经发现，一律列入黑名单。
招标方接受投标方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：
八佰伴商业管理公司  营运管理中心
举报邮箱：zhouyi@springland.com.cn或mengchaoqun@springland.com.cn
[bookmark: OLE_LINK1]举报座机：0510- 82306912或 82751596 （周一至周五：9：00～17:00）











第1章 总体设想
为节约公司成本，嘉兴八佰伴商贸有限公司现对嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程进行统一招投
本标书的招标内容为：嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程
本标书的招标涉及门店范围为：嘉兴八佰伴（中山路店）
具体针对本工程的具体情况，我公司对该工程的招标设想如下。

一、对投标单位的资质要求为：符合本工程安装要求；
二、入围条件：投标单位必须提供类似工作业绩（即以往合作过公司的合作案例，有相关设技术人员、安装人员；具备跨区域、跨省物流运输能力）；
三、投标价格：本次招标为统一投标方案，投标单位须根据标书内工程量清单进行报价；开标根据方案报价、过往合作经历及公司实力综合评估，确定中标单位；投标单位投标时，需提供方案使用材质、规格、单价和其它项目费的费用数值。
四、评标办法：根据报价、产品性能与工艺、质保期、优惠措施、工期、投标响应、资质、类似项目业绩等进行综合评定





第二章  邀标程序及时间安排
1、 我方于公司网站发出《邀标文件》；
2、 我方通过筛选参与线下开标单位，并电话通知；
3、 投标单位研究、编制标书并线下现场回标并开标；
4、 评标小组谈论，根据综合评分确定中标单位；
5、 约投标单位进行价格谈判；
6、 发放中标通知书；
7、 签订合同。


时 间 表

	序号
	工作内容
	时间安排

	1
	网上发招标文件
	2026年9月9日

	2
	网上报名截止日期
	2026年9月11日

	3
	筛选参与线下开标单位 电话通知
	2026年9月12日

	4
	线下回标及开标评标
	2026年9月12日

	5
	合同细节谈判
	2026年9月12日

	6
	评标及中标通知
	2026年9月12日

	7
	签订合同
	2026年9月16日



第三章 投标须知
	项 号
	内    容
	说明与要求

	1
	招标人
	嘉兴八佰伴商贸管理有限公司

	2
	招标方式
	邀请招标

	3
	工程名称
	嘉兴八佰伴无面漏水维修工程

	4
	工程规模
	/

	5
	承包方式
	包工包料，包安装（含拆除）与调试

	6
	质量标准
	符合国家施工及验收标准，符合设计要求

	7
	招标范围
	嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程（详见附件清单所涉及项目）

	9
	工期要求
	2026年9月18日-9月30日

	10
	资金来源
	自  筹

	11
	拦标价
	/

	12
	投标人资质要求
	1 独立法人资格；②具有承接本项工程的合格资质。

	13
	投标文件份数
	正本壹份

	14
	计价方式
	固定综合单价，工程量按实际

	15
	投标时要求提交的资格证明材料原件
	1 营业执照  ②安全生产许可证③ 资质证书

	16
	投标保证金
	/

	17
	履约保证金
	/

	18
	评标方法及标准
	根据报价、产品性能与工艺、质保期、优惠措施、工期、投标响应、资质、类似项目业绩等进行综合评定

	19
	投标文件提交截止时间
	                   2026年9月11日

	20
	开标
	                   2026年9月11日

	21
	邀请谈判
	以投标报价为基础；如有疑问，则双方协商

	22
	其  它
	1、 投标单位对本招标书中的各项定义、约定、要求、条款有异议的，均应在投标时明确声明并提出自己的意见，否则，视同知晓、认可和接受招标书的内容。
2、 投标文件送达（邮寄）地址：嘉兴八佰伴8楼办公室工程部
接收人：李新联  联系电话：15325310686


投标费用
1. 投标人应承担其方案制定、编制投标文件、递交投标文件、踏勘以及投标样品所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。
2. 投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。
投标文件格式 
1. 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
2. 投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并采用A4纸张装订成册。
造价调整
开标内容： 

















第四章  投标文件（投标函）格式




嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程



项目编号：        	






项目名称：嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程
投标文件内容：    	        投标函         	             		
投标人：                 	                          （盖公章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：             	                  （签字或盖章）
                日  期：       年      月     日









目    录
一、法定代表人身份证明书
二、投标单位的资格证明材料
三、投标文件签署授权委托书
四、投标函
五、投标承诺书





一、法定代表人身份证明书



单位名称：					                             					

单位性质：					                              					

地    址：		  			                                  				

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：	                                                          	

姓    名：              性别：         年龄：            职务：	         

系                             的法定代表人。

特此证明。




投标人：                      （盖公章）
日    期：        年        月         日



二、投标单位资格证明材料
1、营业执照  
2、 开户行许可证
3、 资质证书（包含但不局限于以往合作案例合同、其它项目案列）


三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                   的法定代表人，现授权委托                     的            为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。










   代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：                

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）



授权委托日期：     年     月     日




四、投 标 函
致：嘉兴八佰伴商贸有限公司
1、根据你方嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以 本函第1.1至1.4条 的条件总价              元的投标报价并按图纸、工程量清单、合同条款、工程建设标准的要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
1.1、采用固定价格合同；
1.2、按照合同中规定的项目数量和工程产品材料价格计算造价；
1.3、同意主材甲控乙供方式；
1.4、本次投标拦标价 / 
1.5、工程量清单及报价
	嘉兴八佰伴屋面防水施工改造工程清单明细

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	含税综合单价（元）
	预估工程量
	预估含税金额（元）
	备注

	1
	楼（地）面卷材防水
	1、名称：SBS 改性沥青防水卷材； 
2、厚度：6mm*（双层）； 
3、工作内容：基层清理，涂刷基层 处理剂，铺贴卷材附加层，铺贴防水卷材，热熔封边，蓄水试验；
4、品牌：东方雨虹； 
5、满足现行施工验收规范其他要 求；
6、完工清理及垃圾外运到市政允许 指定地点或指定垃圾场。
	㎡
	
	750.00 
	
	10楼屋面+9F屋面；

	2
	原有楼（地）面卷材防水拆除
	原SBS 改性沥青防水卷材拆除清理；
	㎡
	
	500.00 
	
	10楼屋面+10F屋面；

	3
	开沟做隔断
	1、地面切割；                       
2、拆除地面混凝土至原始楼板宽4m*8m =32㎡；                  3、做水管引流；
4、卷材防水施工；              
5、混凝土浇筑；
	㎡
	
	32.00 
	
	主要集中于10F屋面；

	4
	伸缩缝处漏水
	1、开裂处铲除；
2、局部开裂处打到混凝土板层；
3、局部堵漏王处理；
4、新做卷材防水；
	M
	
	154.00 
	
	

	5
	外围伸缩缝
	1、开裂处铲除；
2、局部开裂处打到混凝土板层；
3、局部堵漏王处理；
4、新做卷材防水；
	M
	
	500.00 
	
	

	6
	楼梯钢架拆除及后期恢复
	/
	项
	
	1.00 
	
	伸缩缝区域漏水钢架台阶拆除移位，修复后原位置复位

	7
	新做防护爬梯
	参照屋面原有样式；
	M
	
	7.00 
	
	1.2侧梯梁：60*80镀锌方管贴墙固定安装                          2.踏步踏棍：20圆钢，两端弯弯钩焊牢在梯梁上            3.护笼：扁钢40*5做竖杆，50*6扁钢做环形圈    
4.固定：预埋钢板：后期加装用化学螺栓

	合计金额（含税）
	
	

	税额（9%）
	
	

	累计金额（含税）
	[bookmark: _GoBack]
	

	发包方需符合垃圾清运方式及相关时间要求：1、垃圾清运至指定垃圾场；2、垃圾外运（运出门店）；3、限时12小时；


2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同条款中规定的条件内完成并移交。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交    /    作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起，提交人民币  /  元作为投标担保。     

 
       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：				                     				
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）    
       邮政编码：	       	电话：	      	 传真：	          	
       开户银行名称：			                       				
       开户银行账号：				                     			
日期：_____年____月____日    
     


五、投标承诺书
致：嘉兴八佰伴商贸有限公司 

根据你方嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目内容和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。
1、质量承诺：保证达到质量标准。
2、报价承诺：按商务标书中投标项目特征完成清单范围内的全部工作量。







                    
       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：				                       				
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）     
       邮政编码：		    电话：	        	 传真：	       	
       开户银行名称：	                       						
       开户银行账号：		                       		  			
       开户银行地址：			                       				
       开户银行电话：			                       				 


日期：_____年____月____日



六、安全生产文明施工承诺书

 为促使嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程施工安全有序的开展进行，确保安全生产文明施工的同时按期保质保量完成本工程，我公司作如下承诺：
一、安全生产控制目标：
 死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤事故控制在1‰以内。
二、施工安全管理措施：
1、 对施工人员做好安全教育工作预防、消灭安全事故，防止事故发生，贯彻 “安全第一，预防为主” 安全生产的方针。
    2、 保证所有技术工种作业人员严格按照国家的有关规定持证上岗。
3、 对施工人员安全生产进行指导监督、检查、监督。
    4、 在施工中采用安全生产技术措施，落实安全生产预防措施。
    5、 根据施工季节不同，注意夏季防暑，冬季防寒，在施工人员需要的情况下提供相应药品或工具，以确保施工人员健康安全生产。
     6、 严格执行政府相关安全生产文明施工政策、法规，同时执行公司施工安全管理条例。
7、 遵守公司的各项规章制度，施工现场随时开展安全教育及全面安全检查活动。
8、 主动配合政府安全管理部门的安全检查工作。
9、 进入施工现场必须配戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，坚决杜绝安全隐患。
10、 对于心理不健康、身体条件病态不得参与施工，施工人员不得疲劳施工,酒后施工，高楼作业杜绝向室内外乱丢杂物。
11、 施工现场不许抽烟、玩耍，杜绝火种，各楼层灭火器挂在醒目位置，严格按照规范使用灭火器。
12、 施工用电、电线、电箱由专人管理，不允许其他人员乱动，不许随意搭线、取电。
13、 安装和使用电气设备时，注意使用安全用电负荷，杜绝超负荷工作，线路接头应作好绝缘处理。
14、 作业场地清扫干净，工具及材料做到堆放整齐，无零散物件。
三、 安全责任：
1、在项目施工过程中因我方原因所造成的安全事故由我方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
2、若因我方原因造成安全事故的，每出现一起死亡事故，除赔偿直接损失外，我方还向甲方支付违约金人民币10万元。
                                                                        
XXXXXXXXX有限公司
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