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招标申明：
本次招标本着公开公平公正的原则，参与单位均需拥有相关资质，且如有围标、窜标行为，一经发现，一律列入黑名单。
招标方接受投标方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：
八佰伴商业管理公司  营运管理中心
举报邮箱：zhouyi@springland.com.cn或mengchaoqun@springland.com.cn
[bookmark: OLE_LINK1]举报座机：0510- 82306912或 82751596 （周一至周五：9：00～17:00）











第1章 总体设想
为节约公司成本，嘉兴八佰伴商贸有限公司现对嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）进行统一招投
本标书的招标内容为：嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）
本标书的招标涉及门店范围为：嘉兴八佰伴（中山路店）
具体针对本工程的具体情况，我公司对该工程的招标设想如下。

一、对投标单位的资质要求为：符合本工程安装要求；
二、入围条件：投标单位必须提供类似工作业绩（即以往合作过公司的合作案例，有相关设技术人员、安装人员；具备跨区域、跨省物流运输能力）；
三、投标价格：本次招标为统一投标方案，投标单位须根据标书内工程量清单进行报价；开标根据方案报价、过往合作经历及公司实力综合评估，确定中标单位；投标单位投标时，需提供方案使用材质、规格、单价和其它项目费的费用数值。
四、评标办法：根据报价、产品性能与工艺、质保期、优惠措施、工期、投标响应、资质、类似项目业绩等进行综合评定





第二章  邀标程序及时间安排
1、 我方于公司网站发出《邀标文件》；
2、 我方通过筛选参与线下开标单位，并电话通知；
3、 投标单位研究、编制标书并线下现场回标并开标；
4、 评标小组谈论，根据综合评分确定中标单位；
5、 约投标单位进行价格谈判；
6、 发放中标通知书；
7、 签订合同。


时 间 表

	序号
	工作内容
	时间安排

	1
	网上发招标文件
	2026年9月20日

	2
	网上报名截止日期
	2026年9月21日

	3
	筛选参与线下开标单位 电话通知
	2026年9月22日

	4
	线下回标及开标评标
	2026年9月22日

	5
	合同细节谈判
	2026年9月22日

	6
	评标及中标通知
	2026年9月22日

	7
	签订合同
	2026年9月23日



第三章 投标须知
	项 号
	内    容
	说明与要求

	1
	招标人
	嘉兴八佰伴商贸管理有限公司

	2
	招标方式
	邀请招标

	3
	工程名称
	嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）

	4
	工程规模
	/

	5
	承包方式
	包工包料，包安装（含拆除）与调试

	6
	质量标准
	符合国家施工及验收标准，符合设计要求

	7
	招标范围
	嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程（详见附件清单所涉及项目）

	9
	工期要求
	2026年9月23日-9月30日

	10
	资金来源
	自  筹

	11
	拦标价
	/

	12
	投标人资质要求
	1 独立法人资格；②具有承接本项工程的合格资质。

	13
	投标文件份数
	正本壹份

	14
	计价方式
	固定综合单价，工程量按实际

	15
	投标时要求提交的资格证明材料原件
	1 营业执照  ②安全生产许可证③ 资质证书

	16
	投标保证金
	/

	17
	履约保证金
	/

	18
	评标方法及标准
	根据报价、产品性能与工艺、质保期、优惠措施、工期、投标响应、资质、类似项目业绩等进行综合评定

	19
	投标文件提交截止时间
	                   2026年9月21日

	20
	开标
	                   2026年9月22日

	21
	邀请谈判
	以投标报价为基础；如有疑问，则双方协商

	22
	其  它
	1、 投标单位对本招标书中的各项定义、约定、要求、条款有异议的，均应在投标时明确声明并提出自己的意见，否则，视同知晓、认可和接受招标书的内容。
2、 投标文件送达（邮寄）地址：嘉兴八佰伴8楼办公室工程部
接收人：李新联  联系电话：15325310686


投标费用
1. 投标人应承担其方案制定、编制投标文件、递交投标文件、踏勘以及投标样品所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。
2. 投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。
投标文件格式 
1. 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
2. 投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并采用A4纸张装订成册。
造价调整
开标内容： 



















第四章  投标文件（投标函）格式




嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）


项目编号：        	






项目名称：嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）
投标文件内容：    	        投标函         	             		
投标人：                 	                          （盖公章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：             	                  （签字或盖章）
                日  期：       年      月     日










目    录
一、法定代表人身份证明书
二、投标单位的资格证明材料
三、投标文件签署授权委托书
四、投标函
五、投标承诺书





一、法定代表人身份证明书



单位名称：					                             					

单位性质：					                              					

地    址：		  			                                  				

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：	                                                          	

姓    名：              性别：         年龄：            职务：	         

系                             的法定代表人。

特此证明。




投标人：                      （盖公章）
日    期：        年        月         日



二、投标单位资格证明材料
1、营业执照  
2、 开户行许可证
3、 资质证书（包含但不局限于以往合作案例合同、其它项目案列）


三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                   的法定代表人，现授权委托                     的            为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。










   代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：                

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）



授权委托日期：     年     月     日




四、投 标 函
致：嘉兴八佰伴商贸有限公司
1、根据你方嘉兴八佰伴屋面漏水维修工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以 本函第1.1至1.4条 的条件总价              元的投标报价并按图纸、工程量清单、合同条款、工程建设标准的要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
1.1、采用固定价格合同；
1.2、按照合同中规定的项目数量和工程产品材料价格计算造价；
1.3、同意主材甲控乙供方式；
1.4、本次投标拦标价 / 
1.5、工程量清单及报价
	嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）
工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价
（含税）
	合价（元）
	备注

	部分1
	一楼科颜氏商户围挡搭建工程

	1
	围挡搭建-轻钢龙骨石膏板
	围挡搭建：
1、75系列轻钢龙骨，竖龙骨间600mm，穿芯龙骨间距1000mm（无特定品牌要求）；
2、10mm厚单层石膏板封板（无特定品牌要求）；
3、1.2*2m单开门，含球形把手、银色合叶，门可自动弹回关闭；
4、门内侧要有限位装置。
	㎡
	34.56 
	
	0.00 
	

	2
	刀刮布及成品装饰条
	刀刮布及成品装饰条：
1.表面无痕刀刮布，内容由商场提供；
2.围挡四周及门洞三条边50/80mm成品装饰条固定收边，交叉处倒角；
3.实际工程量以现场双方书面确认为准；
	㎡
	34.56 
	
	0.00 
	

	小计
	0.00 
	

	部分2
	1楼原Y-3商户室内装饰装修拆除工程

	3
	地面地砖拆除
	1、名称：室内地面砖、石材拆除；
2、工作内容：原地面砖、石材、结合层、找平层及地面附着物拆除（地胶等）；
3、饰面材料种类：块料及石材面层；
4、包含：基层清理，满足下一道工序要求；
5、对已完及原工程保护等一切未完成该拆除项目可能发生的费用；
6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点；
	㎡
	120.00 
	
	0.00 
	

	4
	顶面线路整理
	1.裸顶天花顶部装饰造型、灯箱、桥架、线管、电线、灯具及设备等所有内容拆除，恢复毛胚裸顶；
2.主电缆移交甲方，其余垃圾清运至当地环卫处指定地点；
3.满足规范要求；
	㎡
	120.00 
	
	 
	

	5
	顶面拆除
	1.拆除原石膏板吊顶（含面层、主副龙骨、吊杆、木工板、常规灯槽、灯盒造型）拆除，按水平正投影面积计算；
2.垃圾清运至当地环卫处指定地点；
3.满足规范要求；
	㎡
	120.00 
	
	
	

	6
	轻钢龙骨隔墙拆除
	1.隔断饰面及基层拆除；
2.垃圾清运至当地环卫处指定地点；
3.满足规范要求；
	㎡
	270.40 
	
	
	

	7
	门楣拆除
	1.面层及龙骨吊筋基层拆除；
2.垃圾清运至当地环卫处指定地点；
3.满足规范要求；
	㎡
	25.00 
	
	
	

	8
	吊顶软膜拆除
	1.商铺内所有道具拆除（含展示柜、收银台、陈列柜等）；
2.垃圾清运至当地环卫处指定地点；
3.满足规范要求；
	项
	1.00 
	
	
	

	小计
	
	

	部分3
	2楼原K22商户撤铺公区装修恢复工程

	9
	围挡搭建
	围挡搭建：
1、75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距600mm，穿芯龙骨间距1000mm（无特定品牌要求）；
2、10mm厚单层石膏板封板（无特定品牌要求）；
3、1.2*2m单开门，含球形把手、银色合叶，门可自动弹回关闭；
4、门内侧要有限位装置。
	㎡
	64.40 
	
	
	

	10
	围挡搭建-高清车贴（含装饰压条）
	1、表面覆高清车贴，内容由商场提供；
2、四边及门框以及门上均需做包边，材质为密度板防护条外包裹围挡喷绘布(10*50mm，颜色可根据画面颜色一致)。
	㎡
	64.40 
	
	
	

	11
	地面石材铺贴
	1、石材铺贴，干硬性水泥砂浆找平兼粘结层，厚度根据现场综合考虑，背面用专用粘结剂粘结；
2、包括石材排版、切割、倒角磨边、填缝等所有内容及工序；
	㎡
	22.00 
	
	
	

	12
	石材零星更换
	1、原地面砖、石材、结合层、找平层及地面附着物拆除（地胶等）；
2、石材铺贴，干硬性水泥砂浆找平兼粘结层，厚度根据现场综合考虑，背面用专用粘结剂粘结；
3、包括石材排版、切割、倒角磨边、填缝等所有内容及工序；
4、拆除部分清运至当地环卫处指定地点；
	㎡
	10.00 
	
	
	

	13
	石材地面镜面打磨
	1、对已铺贴石材地面进行镜面/晶面处理；
2、含粗磨、细磨、抛光、结晶、养护；
3、光泽度≥80度，表面平整、无划痕、无污染；
4、含成品保护及垃圾清理。
	㎡
	32.00 
	
	
	

	14
	吊顶修复
	1、拆除损坏部分；
2、龙骨校正或更换、石膏板补缺、嵌缝、防裂、腻子、乳胶漆；
3、材质、颜色、造型与原吊顶一致；
4、含垃圾清运及成品保护。
	㎡
	30.00 
	
	
	

	15
	更换挡烟垂壁
	1、拆除原挡烟垂壁；
2、供应及安装新挡烟垂壁，材质、高度、厚度、耐火极限满足设计及消防规范；
3、含支架、五金、密封、调试；
4、垃圾清运至指定地点。
	米
	15.00 
	
	
	

	16
	石材柱面出新
	1、原石材柱面清理、修补、打磨、抛光、结晶；
2、破损石材更换、嵌缝、防护；
3、颜色与原石材一致；
4、含成品保护。
	㎡
	16.80 
	
	
	

	17
	转换层
	1、钢结构转换层制作安装；
2、材质Q235B，规格按设计；
3、含切割、焊接、防锈、防火、运输、安装、探伤；
4、满足设计及验收规范。
	t
	0.50 
	
	
	

	18
	空调出风口
	镀锌铁皮风管下引（含保温）
	个
	2.00 
	
	
	

	19
	灯具利旧安装
	原有灯具保护性拆除、利旧安装、接线、五金辅材、调试。
	个
	5.00 
	
	
	

	20
	喷淋改造
	1、按商铺布局调整喷淋点位；
2、含拆除、移位、新装、管道连接、试压、冲洗、调试；
3、镀锌钢管及喷头，满足消防规范；
4、含吊顶开孔、封堵、垃圾清运。
	个
	4.00 
	
	
	

	21
	烟感
	1、烟感探测器移位或新增；
2、含底座、接线、编码、调试；
3、接入原消防系统，满足消防规范；
4、含垃圾清运。
	个
	2.00 
	
	
	

	小计
	[bookmark: _GoBack]
	

	22
	合计
	
	
	
	
	
	

	23
	去税合计
	
	
	
	
	
	

	24
	税额
	
	
	
	
	
	


2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同条款中规定的条件内完成并移交。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交    /    作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起，提交人民币  /  元作为投标担保。     

 
       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：				                     				
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）    
       邮政编码：	       	电话：	      	 传真：	          	
       开户银行名称：			                       				
       开户银行账号：				                     			
日期：_____年____月____日    
     


五、投标承诺书
致：嘉兴八佰伴商贸有限公司 

根据你方嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目内容和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。
1、质量承诺：保证达到质量标准。
2、报价承诺：按商务标书中投标项目特征完成清单范围内的全部工作量。







                    
       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：				                       				
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）     
       邮政编码：		    电话：	        	 传真：	       	
       开户银行名称：	                       						
       开户银行账号：		                       		  			
       开户银行地址：			                       				
       开户银行电话：			                       				 


日期：_____年____月____日



六、安全生产文明施工承诺书

 为促使嘉兴八佰伴零星商户配套改造工程（科颜氏、Y-3、K22）施工安全有序的开展进行，确保安全生产文明施工的同时按期保质保量完成本工程，我公司作如下承诺：
一、安全生产控制目标：
 死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤事故控制在1‰以内。
二、施工安全管理措施：
1、 对施工人员做好安全教育工作预防、消灭安全事故，防止事故发生，贯彻 “安全第一，预防为主” 安全生产的方针。
    2、 保证所有技术工种作业人员严格按照国家的有关规定持证上岗。
3、 对施工人员安全生产进行指导监督、检查、监督。
    4、 在施工中采用安全生产技术措施，落实安全生产预防措施。
    5、 根据施工季节不同，注意夏季防暑，冬季防寒，在施工人员需要的情况下提供相应药品或工具，以确保施工人员健康安全生产。
     6、 严格执行政府相关安全生产文明施工政策、法规，同时执行公司施工安全管理条例。
7、 遵守公司的各项规章制度，施工现场随时开展安全教育及全面安全检查活动。
8、 主动配合政府安全管理部门的安全检查工作。
9、 进入施工现场必须配戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，坚决杜绝安全隐患。
10、 对于心理不健康、身体条件病态不得参与施工，施工人员不得疲劳施工,酒后施工，高楼作业杜绝向室内外乱丢杂物。
11、 施工现场不许抽烟、玩耍，杜绝火种，各楼层灭火器挂在醒目位置，严格按照规范使用灭火器。
12、 施工用电、电线、电箱由专人管理，不允许其他人员乱动，不许随意搭线、取电。
13、 安装和使用电气设备时，注意使用安全用电负荷，杜绝超负荷工作，线路接头应作好绝缘处理。
14、 作业场地清扫干净，工具及材料做到堆放整齐，无零散物件。
三、 安全责任：
1、在项目施工过程中因我方原因所造成的安全事故由我方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
2、若因我方原因造成安全事故的，每出现一起死亡事故，除赔偿直接损失外，我方还向甲方支付违约金人民币10万元。
                                                                        
XXXXXXXXX有限公司
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